# Modifier un client

Remplace les attributs du client demandé avec ceux donnés. Les attributs omis restent inchangés.

Commande

    waarp-gateway client update "<CLIENT>"

Options

-n <NAME>, --name=<NAME>

  Le nom du client. Doit être unique.

-p <PROTO>, --protocol=<PROTO>

  Le protocole utilisé par le client.

-a <LOCAL-ADDRESS>, --local-address=<LOCAL-ADDRESS>

  L’adresse locale du client au format [adresse:port]. Cette option est facultative, par défaut, le client n’est donc pas restreint à une adresse particulière, et les choix de l’interface réseau et du port sont donc délégués au routeur de l’OS.

-c <KEY:VAL>, --config=<KEY:VAL>

  La configuration protocolaire du client. Répéter pour chaque paramètre de la configuration. Les options de la configuration varient en fonction du protocole utilisé (voir configuration protocolaire pour plus de détails).

--nb-of-attempts=<ATTEMPTS>

  Le nombre de fois que les transferts effectués avec ce client seront automatiquement retentés en cas d’échec.

--first-retry-delay=<DELAY>

  Le délai entre la tentative de transfert initiale et la première reprise automatique. Les unités de temps acceptées sont : `h` (heures), `m` (minutes) et `s` (secondes). Plusieurs unités peuvent être combinées ensemble (ex: `1h15m30s`).

--retry-increment-factor=<FACTOR>

  Le facteur par lequel le délai décris ci-dessus sera multiplié entre chaque nouvelle tentative d’un transfert. Par exemple, si le délai initial est de 30s et que le facteur est de 2, alors le délai sera doublé à chaque nouvelle tentative (30s, puis 1m, 2m, 4m, etc) jusqu’à ce que le transfert réussisse ou bien que le nombre de tentatives soit épuisé.

Exemple

    waarp-gateway client update sftp_client --name 'sftp_client2' --protocol 'sftp' --local-address '192.168.1.2:8022' --config 'keyExchanges:["ecdh-sha2-nistp256"]'