# Modifier la configuration du serveur SNMP

Modifie la configuration du serveur SNMP de la Gateway. Si la Gateway n’a pas de serveur SNMP, celui-ci sera créé et démarré. Si le serveur est déjà actif, il sera mis à jour puis redémarré.

Commande

    waarp-gateway snmp server set

Options

-a <ADDRESS>, --udp-address=<ADDRESS>

  L’adresse UDP locale (port compris) du serveur SNMP.

-c <COMMUNITY>, --community=<COMMUNITY>

  [SNMPv2 uniquement] La « communauté » SNMP du serveur. Dans les faits, cela correspond au mot de passe du serveur. Cette valeur est uniquement utilisée avec SNMPv2, car SNMPv3 gère l’authentification de manière différente (voir ci-dessous). Par défaut, la valeur « public » est utilisée.

--v3-only

  Désactive le support de SNMPv2 sur le serveur. Celui-ci n’acceptera donc uniquement que les requêtes SNMPv3.

--auth-username <AUTH_USERNAME>

  [SNMPv3 uniquement] Le nom d’utilisateur SNMPv3. Attention, omettre ce paramètre revient à désactiver l’authentification SNMPv3. Il est donc recommandé de toujours fournir une valeur ici, même si SNMPv3 n’est pas utilisé.

--auth-protocol <AUTH_PROTOCOL>

  [SNMPv3 uniquement] L’algorithme d’authentification utilisé par le serveur. Les valeurs acceptées sont : `MD5`, `SHA`, `SHA-224`, `SHA-256`, `SHA-384` et `SHA-512`.

--auth-passphrase <AUTH_PASSPHRASE>

  [SNMPv3 uniquement] La clé d’authentification SNMPv3.

--priv-protocol <PRIVACY_PROTOCOL>

  [SNMPv3 uniquement] L’algorithme de chiffrage SNMPv3. Les valeurs acceptées sont : `DES`, `AES`, `AES-192`, `AES-192C`, `AES-256` et `AES-256C`.

--priv-passphrase <PRIVACY_PASSPHRASE>

  [SNMPv3 uniquement] La clé de chiffrage SNMPv3.

Exemple

    waarp-gateway snmp server set --udp-address "0.0.0.0:161" --community "public" --auth-username "waarp" --auth-protocol "SHA-512" --auth-passphrase "sesame" --priv-protocol "AES-256" --priv-passphrase "secret"