# Sites

## Définition

Un site est un regroupement logique de partenaires. Les sites peuvent correspondre à l’architecture réseau (LAN/VLAN, datacenter, etc.), ou tout simplement regrouper un certain nombre de partenaires et simplifier les règles de gestion des flux (par exemple partenaires externes, clients FTP).

Un site a les propriétés suivantes :

Nom

  Le nom du site

Description

  Un champ permettant d’ajouter de l’information supplémentaire

Passerelle interne

  Passerelle Waarp R66 par laquelle transitent tous les transferts depuis et/ou vers un partenaire de ce site

Passerelle externe

  Passerelle Waarp R66 par laquelle transitent tous les transferts entre ceux sites (dont le courant).

Relais clients

  Les clients Waarp R66, en tant que clients, ne sont pas addressables. Les fichiers transférés à destination des clients de ce site seront déposés sur ce serveur Waarp R66 en attendant que le client de destination vienne le récupérer.

Proxy HTTP

  Selon les besoins, ou pour simplifier le paramétrage des pare-feux, il est possible de définir un proxy HTTP pour un site. Si un proxy est défini pour un site, toutes les requêtes REST émises par Waarp Manager à destination d’un serveur Waarp R66 de ce site sont routées via ce proxy.

  Voir aussi

  - Utilisation d’un proxy HTTP

## Un point sur les passerelles

Trois passerelles peuvent être définies pour chaque site en fonction du niveau d’isolation et de contrôle des sites souhaités.

### Passerelles internes

Les passerelles internes permettent de forcer un rebond pour les transferts impliquant un partenaire du site.

Celles-ci verront donc passer l’intégralité des transferts de ce site, permettant par exemple de centraliser des contrôles de sécurité

Par exemple, un transfert entre un client A et un serveur B d’un même site devra nécessairement passer par la passerelle interne.

Il n’est pas obligatoire de définir une passerelle interne pour un site. Sans passerelle interne (c’est-à-dire en mode « point à point », les partenaires Waarp R66 du site peuvent communiquer directement :

Enfin, comme la passerelle interne capture tous les transferts du site, les transferts depuis un autre site ou vers un autre site passent également par cette passerelle.

### Passerelles externes

Les passerelles fournissent un point de passage obligatoire pour tous les transferts entrant ou sortant d’un site.

Par exemple, un transfert entre un serveur A du site A et un serveur B du site B devra nécessairement passer par la passerelle externe.

Il n’est pas obligatoire de définir une passerelle externe pour un site. Sans passerelle externe c’est-à-dire en mode « accès direct »), les partenaires du site peuvent communiquer directement avec les partenaires d’autres sites, et les partenaires d’autres sites peuvent être joints directement :

En revanche, si une passerelle interne est définie pour un site, celle-ci reste utilisée et n’est pas remplacée par une passerelle interne :

### Relais clients

Par définition, et au contrairement aux serveurs, les clients Waarp R66 ne sont pas addressables, c’est-à-dire qu’un autre partenaire Waarp R66 ne peut pas s’y connecter pour initier un transferts.

En revanche, Waarp Manager permet de définir un flux à destination d’un client. Il est donc nécessaire de choisir un serveur relais, sur lequel les fichiers à destination des clients sont déposés pour que les clients viennent les récupérer.

Par exemple, un transfert entre un client A et un client B devra nécessairement passer par le relais client :

## Liste des sites

L’index de cette section affiche la liste des sites définis.

Fig. 7 Liste des sites

Cette liste peut être triée, en cliquant sur les en-têtes de colonnes, et filtrée.

En fonction des droits de l’utilisateur, les boutons en regard de chaque ligne permettent d’accéder aux écrans suivants :

- Détails d’un site

- Édition d’un site

- Suppression d’un site

## Détails d’un site

L’écran de visualisation des détails d’un site regroupe l’ensemble des informations disponibles pour le site choisi.

Fig. 8 Écran de détails d’un site

Si les droits de l’utilisateur le permettent, un lien en haut à droite de l’écran permet d”éditer les informations

## Édition d’un site

L’écran d’édition d’un site permet d’éditer la plupart des informations d’un site, notamment sa description et des passerelles.

Fig. 9 Écran d’édition d’un site

Les modes de communication intra-site a deux types de paramétrages disponibles :

- le mode point-à-point, c’est-à-dire l’absence de passerelle (les transferts ne transitent pas par la passerelle interne) ;

- le passage par une passerelle, et un serveur Waarp R66 du site doit être choisi comme passerelle.

De même, les modes de communication extra-site a deux types de paramétrages disponibles :

- le mode accès direct, c’est-à-dire l’absence de passerelle (les partenaires du site peuvent sortir sans rebond du site et les transferts entrant dans le site ne doivent pas effectuer de rebond) ;

- le passage par une passerelle, et un serveur Waarp R66 du site doit être choisi comme passerelle.

Voir aussi

Fonctionnement des passerelles et des relais

## Suppression d’un site

Il y a deux manières de supprimer un site.

- soit par la liste des sites :

  > Fig. 10 Écran de suppression d’un site depuis la liste des sites

- soit par l’écran de visualisation des détail du site :

  > Fig. 11 Écran de suppression d’un site depuis le détail d’un site

Si les droits de l’utilisateur le permettent, le bouton de suppression permet de supprimer le site.

Avertissement

Un site peut être supprimer seulement si aucun partnenaire n’est défini dans ce site.