# Déployer la configuration

L’écran de déploiement de la configuration permet, en un clic, d’envoyer la configuration des flux paramétrés aux partenaires Waarp R66 et Waarp Gateway FTP concernés.

Fig. 74 Écran de déploiement de la configuration

Un clic sur « Commencer » permet de déployer la configuration de toutes les partenaires Waarp R66 serveur.

## Commande pré-envoi

Ajouté dans la version 0.19.

Si l’option `PreSendExec` est présente dans la section `r66` du fichier de configuration, la commande spécifiée sera exécutée sur les fichiers à envoyer selon le schéma suivant :

    $ <commande> <fichier>

Pour exécuter la commande sur chaque fichier, il faut d’abord écrire le fichier sur le disque. Cette opération pouvant être coûteuse en temps, chaque commande sur chaque fichier est exécutée en parallèle, avec un maximum de 10* exécutions simultanées.

Le même fichier, qu’il ai été modifier ou non, va être ensuite récupéré en mémoire pour être envoyé.

Le même fichier, qu’il ai été modifier ou non, va être ensuite récupéré en mémoire pour être envoyé.

## Déploiements de la configuration

Ajouté dans la version 0.19.

Le déploiement de la configuration se fait grâce au client R66 interne.

Afin de déployer la configuration dans le bon ordre, manager va d’abord trier les serveurs par ordres de distance (en nombre de sauts) par rapport à manager.

Ensuite, la configuration va être envoyée en parallèle à chaque serveur ayant la même distance avec manager, avec un maximum de 10 envois simultanés.