# Ajouter un client

Ajoute un nouveau client avec les attributs renseignés.

Commande

    waarp-transfer client add

Options

-n <NAME>, --name=<NAME>

  Le nom du client. Doit être unique.

-p <PROTO>, --protocol=<PROTO>

  Le protocole utilisé par le client.

-a <ADDRESS>, --local-address=<ADDRESS>

  L’adresse locale du client au format [adresse:port]. Cette option est facultative, par défaut, le client n’est donc pas restreint à une adresse particulière, et les choix de l’interface réseau et du port sont donc délégués au routeur de l’OS.

-c <KEY:VAL>, --config=<KEY:VAL>

  La configuration protocolaire du client. Répéter pour chaque paramètre de la configuration. Les options de la configuration varient en fonction du protocole utilisé (voir configuration protocolaire pour plus de détails).

Exemple

    waarp-transfer client add --name 'r66-client' --protocol 'r66' --local-address '192.168.1.2:8066'