# Modifier un moniteur SNMP

Modifie un moniteur SNMP avec les paramètres donnés. Les paramètres omis resteront inchangés.

Commande

    waarp-transfer snmp monitor update "<OLD_NAME>"

Options

-n <NAME>, --name=<NAME>

  Le nouveau nom du moniteur. Doit être unique.

-a <UDP_ADDRESS>, --address=<UDP_ADDRESS>

  L’adresse UDP (avec le port) du moniteur SNMP à laquelle les notifications devront être envoyées.

-v <VERSION>, --version=<VERSION>

  La version de SNMP à utiliser avec ce moniteur. Seules les valeurs `SNMPv2` et `SNMPv3` sont acceptées, SNMPv1 n’est pas supporté.

-t <NOTIFICATION_TYPE>, --notif-type=<NOTIFICATION_TYPE>

  Le type de notification à envoyer au moniteur. Les valeurs acceptées sont : `trap` ou `inform`, la seule différence entre les deux étant que les informs doivent être acquittés par le moniteur, alors que les traps ne le sont pas. Par défaut, Waarp Transfer utilisera des traps.

-c <COMMUNITY>, --address=<UDP_ADDRESS>

  [SNMPv2 uniquement] La « communauté » SNMP du moniteur. Dans les faits, cela correspond au mot de passe du moniteur. Cette valeur est uniquement utilisée avec SNMPv2, car SNMPv3 gère l’authentification de manière différente (voir ci-dessous). Par défaut, la valeur « public » est utilisée.

--context-name <CONTEXT_NAME>

  [SNMPv3 uniquement] Optionnel - Le contexte SNMPv3 des notifications.

--context-engine-id <CONTEXT_ENGINE_ID>

  [SNMPv3 uniquement] Optionnel - L’ID du moteur de contexte SNMPv3. Inutile pour SNMPv2.

--snmpv3-sec <SNMPV3_SECUTITY_LEVEL>

  [SNMPv3 uniquement] Le niveau de sécurité des notification SNMPv3. Ce paramètre permet d’activer ou désactiver l’authentification et le chiffrage des packets SNMP introduits avec la version 3 du protocole. Les valeurs acceptées sont :

  > - `noAuthNoPriv` : pas d’authentification ni de chiffrage

  > - `authNoPriv` : authentification, mais pas de chiffrage

  > - `authPriv` : authentification ET chiffrage

  Par défaut, ni l’authentification, ni la confidentialité ne sont activées.

--auth-engine-id <AUTH_ENGINE_ID>

  [SNMPv3 uniquement] L’identifiant d’authentification SNMPv3 de l’instance Waarp Transfer. Ce paramètre est inutile dans le cas où le type de notification utilisé par le moniteur (option `notif-type` ci-dessus) est « inform ».

--auth-username <AUTH_USERNAME>

  [SNMPv3 uniquement] Le nom d’utilisateur SNMPv3. À noter que ce paramètre est requis dès lors que SNMPv3 est utilisé, et ce, même si l’authentification est désactivée.

--auth-protocol <AUTH_PROTOCOL>

  [SNMPv3 uniquement] L’algorithme d’authentification utilisé par le moniteur. Ce paramètre est inutile si l’authentification SNMPv3 est désactivée via l’option `snmpv3-sec`. Les valeurs acceptées sont : `MD5`, `SHA`, `SHA-224`, `SHA-256`, `SHA-384` et `SHA-512`.

--auth-passphrase <AUTH_PASSPHRASE>

  [SNMPv3 uniquement] La clé d’authentification SNMPv3. Inutile si l’authentification SNMPv3 est désactivée via l’option `snmpv3-sec`.

--priv-protocol <PRIVACY_PROTOCOL>

  [SNMPv3 uniquement] L’algorithme de chiffrage SNMPv3. Inutile si le chiffrage des notifications SNMPv3 est désactivé via l’option `snmpv3-sec`. Les valeurs acceptées sont : `DES`, `AES`, `AES-192`, `AES-192C`, `AES-256` et `AES-256C`.

--priv-passphrase <PRIVACY_PASSPHRASE>

  [SNMPv3 uniquement] La clé de chiffrage SNMPv3. Inutile si le chiffrage des notifications SNMPv3 est désactivé via l’option `snmpv3-sec`.

Exemple

    waarp-transfer snmp monitor update "nagios" -n "nagios-v3" -v "SNMPv3" --snmpv3-sec "authNoPriv" --auth-username "waarp" --auth-protocol "AES" --auth-passphrase "sesame"