# Modifier un moniteur

PATCH /api/snmp/monitors/{string:monitor}

  Modifie le moniteur SNMP demandé avec les informations renseignées en format JSON dans le corps de la requête.

  Request Headers:

    - Authorization – Les identifiants de l’utilisateur

  Request JSON Object:

    - name (string) – Le nom du moniteur SNMP.

    - version (string) – La version de SNMP utilisée par le moniteur. Les versions acceptées sont « SNMPv2 » et « SNMPv3 » (SNMPv1 n’est pas supporté).

    - udpAddress (string) – L’adresse UDP du moniteur à laquelle les notifications SNMP doivent être envoyées.

    - useInforms (bool) – Spécifie le type de notification à envoyer au moniteur. Si faux (par défaut), Waarp Transfer enverra des traps. Si vrai, Waarp Transfer enverra des informs.

    - community (string) – [SNMPv2 uniquement] La valeur de communauté (ou mot de passe) du moniteur. Par défaut, la valeur « public » est utilisée.

    - contextName (string) – [SNMPv3 uniquement] Le nom du contexte SNMPv3.

    - contextEngineID (string) – [SNMPv3 uniquement] L’ID du moteur de contexte SNMPv3.

    - snmpv3Security (string) –

      [SNMPv3 uniquement] Spécifie le niveau de

        sécurité SNMPv3 à utiliser avec ce moniteur. Les valeurs acceptées sont :

        > - `noAuthNoPriv`: pas d’authentification ni de confidentialité

        > - `authNoPriv`: authentification, mais pas de confidentialité

        > - `authPriv`: authentification et confidentialité

      Par défaut, l’authentification et la confidentialité sont toutes deux désactivées.

    - authEngineID (string) – [SNMPv3 uniquement] L’ID du moteur d’authentification. N’a aucun effet si le moniteur utilise des informs (voir l’option useInforms ci-dessus).

    - authUsername (string) – [SNMPv3 uniquement] Le nom d’utilisateur. À noter que le nom d’utilisateur est requis avec SNMPv3 même si l’authentification est désactivée.

    - authProtocol (string) – [SNMPv3 uniquement] L’algorithme d’authentification utilisé. Les valeurs acceptées sont : `MD5`, `SHA`, `SHA-224`, `SHA-256`, `SHA-384` et `SHA-512`.

    - authPassphrase (string) – [SNMPv3 uniquement] La passphrase d’authentification.

    - privProtocol (string) – [SNMPv3 uniquement] L’algorithme de confidentialité utilisé. Les valeurs acceptées sont : `DES`, `AES`, `AES-192`, `AES-192C`, `AES-256` et `AES-256C`.

    - privPassphrase (string) – [SNMPv3 uniquement] La passphrase de confidentialité.

  Status Codes:

    - 201 Created – Le moniteur a été mis à jour avec succès

    - 400 Bad Request – Un ou plusieurs des paramètres du moniteur sont invalides

    - 401 Unauthorized – Authentification d’utilisateur invalide

    - 404 Not Found – Le moniteur demandé n’existe pas

  Response Headers:

    - Location – Le chemin d’accès au nouveau moniteur créé.

  Exemple de requête

      POST https://my_waarp_transfer.net/api/snmp/monitors HTTP/1.1
      Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
      Content-Type: application/json
      Content-Length: 174

      {
        "name": "snmp-monitor",
        "version": "SNMPv3",
        "udpAddress": "127.0.0.1:162",
        "useInforms": true,
        "snmpv3Security": "authNoPriv",
        "authUsername": "waarp-gw",
        "authProtocol": "SHA",
        "authPassphrase": "sesame"
      }

  Exemple de réponse

      HTTP/1.1 201 CREATED
      Location: https://my_waarp_transfer.net/api/snmp/monitors/snmp-monitor