# Gestion des partenaires

La commande de gestion des partenaires distants est `partner`. Cette commande doit ensuite être suivie d’une action. La liste complète des actions est disponible ici.

## Ajouter un partenaire

Pour créer un partenaire, la commande est `partner add`. Les options de commande suivantes doivent être fournies:

- `-n`: le nom du partenaire

- `-p`: le protocole de transfert

- `-c`: la configuration protocolaire du partenaire

Exemple de commande pour ajouter un partenaire

    waarp-transfer -a 'https://admin@127.0.0.1:8080' partner add \
       -n 'WAARP R66' \
       -p 'r66' \
       -c '{"address":"waarp.org","port":8066}'

## Modifier un partenaire

Pour modifier un partenaire existant, la commande est `partner update`. Cette commande doit être suivie du nom du partenaire à modifier. Les options de commandes sont identiques à la commande `add`. Il est possible d’omettre une ou plusieurs options pour faire une mise à jour partielle.

Exemple de commande pour modifier un partenaire

    waarp-transfer -a 'https://admin@127.0.0.1:8080' partner update 'WAARP R66' \
       -c '{"address":"waarp.fr","port":8068}'

## Consulter les partenaires

Pour lister les partenaires de Waarp Transfer, la commande est `partner list`. Les options de commande permettent de filtrer les résultats selon divers critères, pour plus de détails, voir la documentation de la commande `list`.

Exemple de commande pour consulter la liste des partenaires

    waarp-transfer -a 'https://admin@127.0.0.1:8080' partner list

Pour consulter un partenaire en particulier, la commande est `get` suivie du nom du partenaire.

Exemple de commande pour consulter les informations d’un partenaire

    waarp-transfer -a 'https://admin@127.0.0.1:8080' partner get 'WAARP R66'

## Supprimer un partenaire

Pour supprimer un partenaire, la commande est `partner delete`, suivie ensuite du nom du partenaire à supprimer.

Exemple de commande pour supprimer un partenaire

    waarp-transfer -a 'https://admin@127.0.0.1:8080' partner delete 'WAARP R66'