# Modifier un serveur

Remplace les attributs du serveur donné en paramètre par ceux fournis. Les attributs omis resteront inchangés.

Commande

    waarp-transfer server update "<SERVER>"

Options

<SERVER>

  Le nom du serveur local à modifier.

-n <NAME>, --name=<NAME>

  Le nom du serveur. Doit être unique.

-p <PROTO>, --protocol=<PROTO>

  Le protocole utilisé par le serveur.

-a <ADDRESS>, --address=<ADDRESS>

  L’adresse du serveur (au format [adresse:port]).

--root-dir=<ROOT_DIR>

  Le dossier racine du serveur. Peut être un chemin relatif à la racine de la Waarp transfer, ou bien absolu.

--receive-dir=<RECV_DIR>

  Le dossier de réception du serveur. Les fichiers reçus sur le serveur seront déposés dans ce dossier (sauf si la règle de transfert supplante ce dossier avec son propre dossier local). Peut être un chemin relatif au `root-dir` du serveur, ou bien absolu.

--send-dir=<SEND_DIR>

  Le dossier d’envoi du serveur. Les fichiers téléchargés depuis le serveur seront récupérés dans ce dossier (sauf si la règle de transfert supplante ce dossier avec son propre dossier local). Peut être un chemin relatif au `root-dir` du serveur, ou bien absolu.

--tmp-dir=<TMP_DIR>

  Le dossier de réception temporaire du serveur. Les fichiers en cours de réception par le serveur seront écrits dans ce dossier pour la durée du transfert (sauf si la règle de transfert supplante ce dossier avec son propre dossier temporaire local) avant d’être déposés dans le dossier de réception une fois le transfert terminé. Peut être un chemin relatif au `root-dir` du serveur, ou bien absolu.

-r <ROOT>, --root=<ROOT>

  Obsolète depuis la version 0.4.0: Remplacé par l’option `--root-dir`.

  Le dossier racine du serveur. Peut être un chemin relatif ou absolu. Si le chemin est relatif, il sera relatif à la racine de Waarp Transfer renseignée dans le fichier de configuration.

-c <KEY:VAL>, --config=<KEY:VAL>

  La configuration protocolaire du serveur. Répéter pour chaque paramètre de la configuration. Les options de la configuration varient en fonction du protocole utilisé (voir configuration protocolaire pour plus de détails).

-i <IN_DIR>, --in=<IN_DIR>

  Obsolète depuis la version 0.4.0: Remplacé par l’option `--receive-dir`.

  Le dossier de réception du serveur. Peut être un chemin relatif ou absolu. Si le chemin est relatif, il sera relatif à la racine du serveur.

-o <OUT_DIR>, --out=<OUT_DIR>

  Obsolète depuis la version 0.4.0: Remplacé par l’option `--send-dir`.

  Le dossier d’envoi du serveur. Peut être un chemin relatif ou absolu. Si le chemin est relatif, il sera relatif à la racine du serveur.

-w <WORK_DIR>, --work=<WORK_DIR>

  Obsolète depuis la version 0.4.0: Remplacé par l’option `--tmp-dir`.

  Le dossier temporaire du serveur. Peut être un chemin relatif ou absolu. Si le chemin est relatif, il sera relatif à la racine du serveur.

Exemple

    waarp-transfer server update 'r66' -a 'localhost:6667' --root-dir 'r66/new_root'